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DIRECCION DE FISCALIZACION SANITARIA
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DE CORRIENTES

[bookmark: _lsr8xge5obnk] REQUISITOS PARA TRASLADO DE FARMACIAS
1.- NOTA: dirigida al Director de Fiscalización Sanitaria (Catamarca N° 512) solicitando el traslado de la Farmacia con indicación del N° Expte, Nombre del Establecimiento y Domicilio al cual va a trasladarse.
2.- Constancia de pago de Rentas (DGR), de $ 37780(traslado) y $2370 (Tasa administrativa).
3.- Documentación probatoria de la titularidad del dominio del Inmueble o contrato de locación debidamente autenticado por un periodo no menor de tres años (Inc e) Anexo II Resol. N° 2139 y modificatorias)-
4.- Planos: Tres copias heliográficas del plano o croquis del local, visado por un profesional en la materia. Toda modificación posterior en la estructura edilicia deberá ser aprobada por el Ministerio de Salud Pública antes de su ejecución. (Inc d) Anexo II Resol. N° 2139 y modificatorias).- 
ANEXO I:     RESOLUCIÓN N° 3737/89
REQUISITOS EDILICIOS Y ADMINISTRATIVOS
1) El local destinado al funcionamiento de cada farmacia deberá comprender como mínimo:
a) Un ambiente para laboratorio,
b) Un ambiente para la dispensación o expendio,
c) Un depósito para equipos materiales y demás elementos incluidos en el Anexo II,
d) Un Sanitario anexo
2) El ambiente para dispensación deberá poseer una superficie mínima de 12 mts 2y una altura mínima de 2,60 mts, con una amplitud acorde a las necesidades del ejercicio correcto de la profesión. 
3) El local para laboratorio deberá tener una superficie mínima de 4 mts 2 y una altura mínima de 2,60 mts. Deberá disponer de condiciones adecuadas de iluminación y ventilación.
4) El local para depósito deberá tener una superficie mínima de 25 mts 2 y una altura mínima de 2,60 mts. Deberá disponer de condiciones adecuadas de iluminación y ventilación.
5) Los ambientes indicados en el punto 1° del presente Anexo, podrán estar integrados por más de una unidad, siempre que la suma de las superficies y cubaje totalice lo mínimo exigido.
6) La separación entre los distintos ambientes deberá realizarse por medio de tabiques fijos de madera, metal o mampostería o por estanterías u otro mobiliario, de una altura mínima de 1,80 mts.
7) Los locales de farmacia deberán ser totalmente independientes de casas, habitaciones u otros locales ajenos al ejercicio profesional.
8) Todos los ambientes de la farmacia deberán tener comunicación directa e interna entre sí o por medio de pasillos, galerías o patios no compartidos y no podrán estar separados por habitaciones o dependencias ajenas a la farmacia.
9) Los pisos de todas las dependencias de la farmacia deberán ser lisos, de material impermeable y resistente a ácidos, álcalis y detergentes concentrados como graníticos o calcáreos.
10) Las mesas de trabajo de los laboratorios deberán estar recubiertos de mármol, azulejos u otros materiales de fácil limpieza y resistentes a ácidos y detergentes.
11) El laboratorio deberá contar con una pileta con provisión de agua corriente, rodeada de un frizo de azulejo de 30 cm.

REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PLANOS
(Anexo III Resol. N° 2139 y modificatorias).- 
A efectos de la presentación de los planos de los locales para obtener  su habilitación se tendrá en cuenta las siguientes condiciones:
1°) Plantas de cada nivel del proyecto en escala conveniente 1:100, 1;50, 1:20 con indicación del equipamiento mínimo.-
2°) Cortes, (uno longitudinal y otro transversal) con indicación específica de las medidas y materiales de mayor importancia.-
3°) Fachada principal, indicándose los materiales a emplear.-
4°) Los locales deberán estar denominados y acotados en dimensiones y niveles en forma total o parcial.-
5°) Se deberán ubicar los artefactos sanitarios en baños y consultorios.-
6°) Se deberán identificar los sectores, según se trate de existentes o a construir, pintándolos con negro y rojo respectivamente.-
7°) El plano deberá tener la carátula que se adjunta, con la firma de un técnico matriculado y del solicitante.-
8°) Memoria descriptiva de los materiales empleados en la construcción, revestimientos, pisos etc., o planilla de los locales.-
9°) Se presentarán tres copias heliográficas debidamente firmadas y certificadas las mismas por el Consejo Profesional de la Ingeniería, Arquitectura y Agrimensura de la Provincia de Corrientes.-
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